建设项目环境影响评价文件拟进行审查审批公示表

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	3
	海原县工业物流园区宇涛工贸有限公司拌合站扩建项目
	海原县工业物流园区
	海原县工业物流园区宇涛工贸有限公司
	宁夏旭瑞环能科技有限公司
	本项目位于宁夏回族自治区中卫市海原县工业物流园区朝阳街东侧、中河北侧，中心坐标为106°5′56.685″、36°21′7.230″。企业原有1条年生产20万m3商品混凝土生产线，本项目在现有厂区内扩建1条年产10万m3商品混凝土生产线。

项目总投资200万元，其中环保投资14万元，占总投资的7.00%，环保投资主要用于废气、废水、噪声、固废治理等。
	本项目运营期废气主要为骨料装卸废气、骨料上料废气、粉料储运废气、搅拌废气、运输起尘。骨料装卸废气为无组织粉尘，项目设置封闭式骨料棚、雾炮机喷雾降尘等措施减少无组织粉尘排放；骨料上料废气为无组织粉尘，通过封闭式上料棚、封闭式传送皮带、雾炮机喷雾降尘等措施减少无组织粉尘排放；水泥、粉煤灰筒仓粉料储运废气经各自仓顶上方振动滤芯式除尘器（处理效率99%）处理后高空排放；搅拌设备及搅拌工序配套布袋除尘器位于封闭式搅拌楼内，搅拌粉尘经布袋除尘器（处理效率99%）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；道路运输粉尘为无组织粉尘，通过厂区地面硬化、定期洒水清扫、设置洗车平台对进出厂区车辆轮胎进行冲洗等措施，能够有效降低道路运输粉尘排放量。采取上述措施后，本项目废气排放能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB64/1995-2024）表1和表2中排放限值要求。

本项目运营期无生产废水外排，生活污水依托现有化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排入海兴开发区污水处理厂处理。

本项目运营期选用低噪设备，采用隔声减振等治理措施，确保噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。

本项目运营期机修过程委托第三方专业机构进行维修，维修过程产生的废矿物油由其带走交由有资质单位处置，厂区不落地，不涉及危险废物；一般工业固体废物主要为除尘器收尘灰、车间降尘、沉淀池沉渣、试验室废料，收集后不在厂内贮存，直接回用于混凝土生产线；新增生活垃圾分类集中收集后交由环卫部门统一清运。


