

卫环海原分局函〔2026〕15号

关于《海原县工业物流园区宇涛工贸有限公司拌合站扩建项目环境影响报告表》审批意见的函

海原县工业物流园区宇涛工贸有限公司：
你单位报来的《关于申请审查、审批海原县工业物流园区宇涛工贸有限公司拌合站扩建项目环境影响报告表的函》及相关文件收悉。根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下。
一、项目基本情况
项目位于宁夏回族自治区中卫市海原县海兴开发区工业物流园区宇涛工贸有限公司厂区内，地理坐标为东经106°5′56.685″，北纬36°21′7.230″，为未批先建项目。企业原有1条年产20万m3商品混凝土生产线，于2019年建设完成并投产；本次扩建1条年产10万m3商品混凝土生产线，项目建成后全厂混凝土产能将增至30万m3。项目总投资200万元，其中环保投资14万元，占总投资的7.0%，环保投资主要用于废气、废水、噪声、固废治理等。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。经评估审查，该项目建设符合国家、自治区相关政策规划，在落实《海原县工业物流园区宇涛工贸有限公司拌合站扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项污染防治措施的基础上，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。
2、 项目建设环境影响控制主要措施
（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。
运营期废气主要为骨料装卸废气、骨料上料废气、粉料储运废气、搅拌废气、运输起尘。水泥、粉煤灰筒仓粉料储运废气经各自仓顶上方振动滤芯式除尘器处理后高空排放；搅拌设备及搅拌工序配套布袋除尘器位于封闭式搅拌楼内，搅拌粉尘经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；骨料装卸废气经封闭式骨料棚、雾炮机喷雾降尘措施处理后无组织排放；骨料上料废气经封闭式上料棚、封闭式传送皮带、雾炮机喷雾降尘等措施处理后无组织排放；道路运输粉尘为无组织粉尘，通过厂区地面硬化、定期洒水清扫、设置洗车平台对进出厂区车辆轮胎进行冲洗等措施，能够有效降低道路运输粉尘排放量。
项目颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB64/1995-2024）表1和表2中排放限值要求。
（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施。
运营期生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池（10m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂接管标准后通过市政污水管网排入海兴开发区污水处理厂处理。
（三）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。
运营期选用低噪设备，采用隔声减振等治理措施，确保噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。
（四）严格落实《报告表》提出的固废防治措施。
项目委托第三方专业机构进行维修，维修过程产生的废矿物油由其带走交由有资质单位处置，厂区不落地，不涉及危险废物暂存。运营期固体废物主要为除尘器收尘灰、车间降尘、沉淀池沉渣、试验室废料、生活垃圾。一般工业固体废物包括除尘器收尘灰、车间降尘、沉淀池沉渣、试验室废料，收集后不在厂内贮存，直接回用于混凝土生产线；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。
（五）落实“报告表”中提出的其他建议和要求。
三、相关要求
（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。
（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。
（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。
（四）海原县生态环境保护执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。
（五）建设单位应建立健全环境管理制度和环保岗位责任制。设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强设施的日常维护。




      中卫市生态环境局海原县分局
   2026年10月10日












[bookmark: _GoBack]中卫市生态环境局海原县分局                2026年10月10日印发
