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关于《宁夏徽锋耀食用级动物油脂加工项目环境影响报告表》审批意见的函

宁夏徽锋耀食品科技有限公司：
你单位报来的《关于申请审查、审批宁夏徽锋耀食用级动物油脂加工项目环境影响报告表的函》及相关文件收悉。根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下。
一、项目基本情况
项目位于宁夏回族自治区中卫市海原县海兴开发区，租赁海原县海润肉食品有限公司的1座生产车间及1座冷库建设。生产车间内分区布设生产区、储油罐区、油渣房、锅炉房、办公区等，中心坐标为106°7′26.855″、36°21′18.959″。项目拟建设1条动物油脂深加工生产线，项目建成后，日处理原料80t，年产毛油19800t、精炼油200t。项目总投资2000万元，其中环保投资36万元，占总投资的1.8%，环保投资主要用于废气、废水、噪声、固废治理等。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。经评估审查，该项目建设符合国家、自治区相关政策规划，在落实《宁夏徽锋耀食用级动物油脂加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项污染防治措施的基础上，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。
2、 项目建设环境影响控制主要措施
（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。本项目施工期不涉及土建，主要在车间内进行生产设备及环保设施安装等。施工期废气主要为施工机械及运输车辆废气，产生量小，且作用范围及持续的时间均有限，并随着施工期的结束而消失，对环境影响较小。
运营期废气主要为熔炼、脱色、脱臭废气，天然气导热油锅炉废气，生产车间恶臭气体。熔炼、脱色、脱臭废气经集气管道收集后，经冷凝回收系统+水喷淋装置处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放。天然气导热油锅炉安装有低氮燃烧装置，燃烧废气通过1根9m高排气筒（DA002）排放。项目各生产工序均密闭运行，减少无组织挥发；原料与产品不长时间储存，加强车间通风换气；定期对生产车间地坪进行清洁，从源头上控制异味产生；项目原料密封进行运输，入厂后卸料过程密闭围挡、通风除臭；油渣房采用全封闭结构、储油罐均密闭，减少无组织挥发。
熔炼、脱色、脱臭废气油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值要求，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求，本次评价同时将油烟识别为非甲烷总烃，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值。天然气导热油锅炉废气颗粒物、二氧化硫排放浓度均执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，氮氧化物排放浓度按照《宁夏回族自治区环境空气质量改善“十四五”规划》（[2021]85号）中“全区所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度必须低于50mg/m3”的要求控制。生产车间恶臭气体氨、硫化氢、臭气浓度均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级新扩改建标准限值要求。
（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施。施工期废水主要是施工人员的生活污水，依托海原县海润肉类食品有限公司厂区化粪池+污水处理站处理，处理后由市政污水管网排入海兴开发区污水处理厂处理。
运营期生活污水经海原县海润肉类食品有限公司厂区内化粪池处理后同地面冲洗废水、循环冷却水系统排水、冷凝废水、喷淋塔废水、脱胶废水依托海原县海润肉类食品有限公司污水处理站处理，处理后满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-2025)表1水污染物排放限值中间接排放要求后，由市政污水管网排入海兴开发区污水处理厂处理。
（三）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。施工期施工单位通过合理安排施工机械设备位置，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等，可保证项目施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。
运营期选用低噪设备，采用隔声减振等治理措施，确保噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
（四）严格落实《报告表》提出的固废防治措施。施工期固体废物主要为设备安装产生的废弃包装材料及施工人员产生的生活垃圾。设备安装产生的废弃包装材料集中收集后外售，施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。
运营期固体废物主要为废包装物、隔油池废油、废油渣、废白土、脂肪酸、废导热油、废机油、生活垃圾。废包装物、隔油池废油、废油渣、废白土、脂肪酸为一般工业固体废物，集中收集后外售；废导热油、废机油集中收集后暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置；生活垃圾分类集中收集后交环卫部门处置。
（五）落实“报告表”中提出的其他建议和要求。
三、相关要求
（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。
（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。
（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。
（四）海原县生态环境保护执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。
（五）建设单位应建立健全环境管理制度和环保岗位责任制。设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强设施的日常维护。
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