建设项目环境影响评价文件拟进行审查审批公示表

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	2
	年产1万吨塑料管材及1万吨保温发泡管材生产项目
	海兴开发区工业园区
	海原县青龙管道科技有限公司
	宁夏中科安创科技有限公司
	本项目租用原宁夏坤驰新能源有限公司现有1#厂房建设。生产车间内设3条塑料管材生产线、2条保温发泡管材生产线及原料区和成品存放区。项目建成后年产塑料管材10000t、保温发泡管材10000t。


	废气：保温发泡管材发泡成型废气、塑料管材挤出成型废气经各工段集气罩分别收集后汇入本项目生产车间设置的1套活性炭吸附（四级）装置处理后挥发性有机物（以非甲烷总烃计）及多亚甲基多苯基异氰酸酯排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024修改单）中表4排放标准限值要求后通过车间建设的1座15m高排气筒DA001排气筒排放；破碎粉尘经破碎机自带布袋除尘器处理后无组织排放；车间无组织废气无组织排放。

废水：本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水依托宁夏坤驰新能源有限公司厂区化粪池处理后经污水管网进入海兴开发区污水处理厂进一步处理；闭式循环冷却水系统循环水循环使用不外排。

噪声：主要来源于发泡机、切割机、挤出机、混料干燥机等机械设备产生的设备噪声，采取优选低噪设备、基础减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

固体废物：运营期固体废物主要为废活性炭、发泡过程中产生的废保温材料、设备检修产生的废润滑油及办公区员工生活垃圾。

废活性炭、废润滑油收集后暂存于厂区危废贮存库，定期委托有资质单位处置；废包装袋、桶暂存于一般工业固废暂存区，集中收集后外售；废保温材料收集后暂存于一般工业固废暂存区，集中收集暂存后送一般固废填埋场处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。


