

建设项目环境影响评价文件拟进行审查审批公示表

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	食用油加工项目 
	海兴开发区小微企业孵化园一期租赁园区标准化2号厂房 
	宁夏农夫良田粮油有限责任公司 
	 宁夏旭瑞环能科技有限公司
	项目于2025年3月建成2条毛油生产线，年产食用油750吨左右，为未批先建项目。建设单位结合厂区近年生产经营状况，决定在现有工程基础上扩大产能，新增2条生产线，并增加后端精炼工艺及配套设施，以提升产品质量，促进企业长远发展，项目建成后，全厂最终形成4条植物油加工生产线，年产植物油3000t，项目总投资700万元，其中，环保投资24.3万元，约占总投资的3.47%。环保投资主要用于废气、废水、噪声、固废治理等。 
	1、废气污染防治措施。项目施工期不涉及土建施工，主要在厂区内进行植物油生产设备及环保设备的安装等。施工期废气主要为施工机械及运输车辆废气，产生量小，且作用范围及持续的时间有限，并随着施工期的结束而消失。运营期废气主要为炒制、磨浆、压榨过程中产生的少量脂肪酸类气味，电炒锅产生的臭气浓度通过密闭管道收集后通过8m高排气筒排放，厂房安装有排气扇，采取增加通风次数减少臭气浓度对周围环境的影响，在严格落实上述废气处理措施后，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建厂界排放限值。

2、废水污染防治措施。项目施工期废水主要是施工人员生活污水，经海兴开发区小微企业孵化园化粪池处理后排入园区污水收集管网，最终进入海兴开发区污水处理厂处理。运营期无生产废水外排，生活污水经海兴开发区小微企业孵化园化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂接管标准后排入园区污水收集管网，最终进入海兴开发区污水处理厂处理。

3、噪声污染防治措施。施工期施工单位选用低噪声设备，且施工行为位于厂房内，施工噪声对周围环境影响较小，可保证项目施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。运营期选用低噪设备，采用隔声减振等治理措施，确保噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。

4、固废污染防治措施。施工期固体废物主要为包装材料和施工人员生活垃圾。包装材料主要为纸板箱、泡沫板、塑料绳等，集中收集后外售废品回收站。施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后，由园区环卫部门统一清运、处理。运营期固体废物主要为废机油、废包装袋、油饼、油渣和生活垃圾。废包装袋收集后外售废品站，油饼、油渣集中收集后外售给周边饲料加工企业用于养殖饲料生产，废机油集中收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位处置，厂区设置垃圾收集设施，生活垃圾定期收集交由当地环卫部门统一处置。


